Opis Przedmiotu Zamówienia
Część 3
Dostawa sprzętu audio

W skład niniejszej części wchodzą następujące urządzenia
1.	Nagłośnienie + statywy.
2.	Mikrofony bezprzewodowe 2x.
3.	Mikrofony przewodowe 2x.
4.	Mikser cyfrowy: Compact + skrzynia transportowa.
5.	5x Kabel mikrofonowy 10m.
6.	3x Kabel mikrofonowy 1m.

Kolumna głośnikowa aktywna – 2 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Element zestawu audio wykorzystywany do obsługi wydarzeń wymagających zastosowania sprzętu akustycznego typu:  prezentacje, spotkania otwarte, wydarzenia kulturalne itp	
Magnes głośnika niskotonowego	Ferrytowy	
Cewka drgająca głośnika niskotonowego:	2″	
Model głośnika wysokotonowego:	2414H driver kompresyjny	
Rozmiar głośnika wysokotonowego:	1″	
Magnes głośnika wysokotonowego:	Neodymowy	
Impedancja przetwornika:	LF 4 Ω znamionowo, HF 8 Ω znamionowo	
Max SPL:	127 dB @1m/4Pi	
Zakres częstotliwości (-10 dB):	45 Hz – 20 kHz	
Zakres częstotliwości (-3 dB):	55 Hz – 20 kHz	
Dyspersja pozioma: 	90°	
Dyspersja pionowa: 	60°	
Moc znamionowa:	1300 W szczytowa / 650 RMS	
Wejście zasilania AC:	100 V-120 V lub 220 V-240 V	
Chłodzenie:	Pasywne	
Impedancja wejściowa:	50 kΩ/100 kΩ niezbalansowana/zbalansowana	
Wzmocnienie wejściowe:	-∞ do +36 dB	
Częstotliwość podziału zwrotnicy:	1,9 kHz	
Wejścia/Wyjścia	•	2 złącza XLR Combo / BT
•	1 XLR M Thru	
Zawieszenie/ Montaż	4 punkty zawieszenia M10, gniazdo na statyw 36 mm, otwory na uniwersalny uchwyt jarzmowy	
Uchwyty:	2, kanał kablowy na spodzie	
Gwarancja 	Minimum 5 lata 	

Aktywny subwoofer z przetwornikiem niskotonowym – 1 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Element zestawu audio wykorzystywany do obsługi wydarzeń wymagających zastosowania sprzętu akustycznego typu:  prezentacje, spotkania otwarte, wydarzenia kulturalne itp	
Magnes głośnika niskotonowego	Ferrytowy	
Cewka drgająca głośnika niskotonowego	3″	
Impedancja przetwornika	4 Ω znamionowo	
Max SPL	131 dB @1m/2Pi	
Zakres częstotliwości (-10 dB):	31 Hz – 150 Hz	
Zakres częstotliwości (-3 dB):	40 Hz – 120 Hz	
Moc znamionowa:	1500 W szczytowa / 750 W RMS	
Wejście zasilania AC:	100 V-120 V lub 220 V-240 V	
Chłodzenie:	Pasywne	
Impedancja wejściowa:	50 kΩ/100 kΩ niezbalansowana/zbalansowana	
Wzmocnienie wejściowe:	-∞ do +36 dB	
Częstotliwość podziału zwrotnicy:	1,9 kHz	
Wejścia/Wyjścia	•	2 XLR Combo
•	2 XLR M Thru	
Zawieszenie/ Montaż:	jedno gwintowane gniazdo M20	
Uchwyty:	2	
Gwarancja 	Minimum 5 lata 	

Statyw kolumnowy – 2 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Element zestawu audio wykorzystywany do obsługi wydarzeń wymagających zastosowania sprzętu akustycznego typu:  prezentacje, spotkania otwarte, wydarzenia kulturalne itp	
Kolor	Czarny	
Przeznaczenie	JBL EON, JBL JRX200, JBL PRX400, JBL PRX700, JBL PRX800, JBL STX800, JBL VRX900	
Głębokość [cm]	3.8	
Wysokość [cm]	127 - 195	
Materiał	Aluminium	

Mikrofony bezprzewodowe – 2 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Element zestawu audio wykorzystywany do obsługi wydarzeń wymagających zastosowania sprzętu akustycznego typu:  prezentacje, spotkania otwarte, wydarzenia kulturalne itp	
Poziom wejściowy audio	
czułość 0 dB	maksymalnie -20 dBV	
czułość -10 dB:	maksymalnie -10 dBV	
Zakres regulacji wzmocnienia	10 dB	
Zasięg transmisji:	100 m	
Wyjście RF nadajnika:	10 mW, typowo,	
Obudowa:	formowany ABS	
Zasilanie:	2 baterie LR6 AA, 1.5 V, alkaliczne	
  Żywotność ogniwa zasilającego:	Do 14 godzin pracy (baterie alkaliczne)	
Impedancja wyjściowa:	- złącze XLR 200 Ω
- złącze 6.35 mm (1/4"): 50 Ω
	
Poziom wyjściowy audio, ref. odchylenie ±33 kHz dla częstotliwości audio 1 kHz:	- złącze XLR: –20.5 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ)         
- złącze 6.35 mm (1/4"): –13 dBV (przy obciążeniu 100 kΩ)
	
Czułość RF:	-105 dBm dla 12 dB SINAD, typowo	
Tłumienie sygnału lustrzanego:	>50 dB, typowo	
Obudowa:	formowany ABS, stal	
Zasilanie:	12–15 V DC  260 mA, dostarczane z zewnętrznego zasilacza sieciowego	
Gwarancja 	2 lata 	

Mikrofony – 2 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Element zestawu audio wykorzystywany do obsługi wydarzeń wymagających zastosowania sprzętu akustycznego typu:  prezentacje, spotkania otwarte, wydarzenia kulturalne itp	
Typ przetwornika 	Dynamiczne	
Wykres kierunkowości	Kardioidalna	
Pasmo przenoszenia: 	50 Hz - 15 kHz	
Czułość (1 kHz): 	-54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa	
Złącza	3-stykowe XLR	
Obudowa	Metal	
Gwarancja 	2 lata 	

Mikser cyfrowy - 1 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Element zestawu audio wykorzystywany do obsługi wydarzeń wymagających zastosowania sprzętu akustycznego typu:  prezentacje, spotkania otwarte, wydarzenia kulturalne itp	
Kanały	32	
Wejścia mikrofonowe:	16	
Zewnętrzne silniki efektów:	8/16,	
Przetwarzanie sygnału:	40-bit, zmiennoprzecinkowy,	
Przedwzmacniacze:	MIDAS,	
Zasilanie Phantom:	+48 V,	
Wyświetlacz główny	kolorowy TFT, 7"	
Wyświetlacz kanałów	kolorowy LCD z podświetleniem RGB	
Pobór mocy:	120 W,	
Zakres temperatur pracy 	5 - 40 stopni C,	

1.	16 w pełni programowalnych, zapewniających audiofilską jakość dźwięku, przedwzmacniaczy mikrofonowych zaprojektowanych we współpracy z firmą MIDAS. 
2.	17 zmotoryzowanych 100 mm suwaków, rozbudowana sekcja Channel Strip oraz potężne możliwości zarządzania scenami i kontroli DAW. 
3.	8 wyjść XLR oraz 6 dodatkowych linii In/Out, wyjście słuchawkowe i sekcja Talk Back ze zintegrowanym lub zewnętrznym wejściem mikrofonowym na złączu XLR. 
4.	Kolorowy ekran TFT 7" o wysokiej rozdzielczości, wyświetlacze LCD nad każdym tłumikiem podświetlane w kolorach RGB ułatwiające wzrokową definicję kanału. 
5.	32 x 32 kanałowy interfejs USB 2.0, umożliwiający rejestrację i odtwarzanie sygnałów z komputera. 
6.	Tryb kontrolera emulujący HUI oraz Mackie-Control dla sterowania urządzeniami DAW. 
7.	Możliwość zdalnej kontroli poprzez protokół Ethernet za pośrednictwem komputerów PC oraz Mac. 
8.	Współpraca z bezpłatnymi aplikacjami sterującymi dla iPad i iPhone zapewniając profesjonalne zdalne zarządzanie bez potrzeby użycia komputera. 
9.	Główny tor LCR, 6 miksów matrix oraz wszystkie 16 grup wyposażone w inserty, 6-pasmową korekcję parametryczną oraz procesor dynamiki. Dodatkowo 8 grup DCA oraz 6 grup MUTE. 
10.	Wirtualny rack efektowy z ośmioma w pełni stereofonicznymi slotami FX do symulacji wysokiej klasy sprzętu, jak np.:  EMT250, PCM70, Lexicon 480L czy Quantec QRS itp. 
11.	Wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP o "nielimitowanym" zakresie dynamiki, bez wewnętrznych przeciążeń i praktycznie zerowej latencji pomiędzy wejściami i wyjściami (0.8 ms). 
12.	Potężny system zarządzania scenami, wygodny w pracy przy skomplikowanych produkcjach, 
13.	Dwa porty AES50 umożliwiające transmisję do 96 kanałów wyjściowych i do 96 kanałów wejściowych za pomocą cyfrowych sieci Cat5E wykorzystujących możliwości sieci Supermac firmy Klark Teknik, cechującej się wyjątkowo niskim opóźnieniem i minimalnym rozrzutem czasowym impulsów. 
14.	Złącze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo i ustawień scen oraz uaktualnień oprogramowania systemowego. 
15.	Niezwykle prosty i intuicyjny interfejs użytkownika wraz z sekcją Channel Strip, z bezpośrednim dostępem do regulacji. 
16.	Dodatkowa definiowalna sekcja przycisków pozwalająca na szybki dostęp do ulubionych presetów lub parametrów. 
17.	Możliwość współpracy z osobistym systemem odsłuchowym BEHRINGER P-16 poprzez gniazdo ULTRANET. 
18.	Cyfrowe wyjście stereo AES/EBU oraz wejście i wyjście MIDI.

Skrzynia transportowa do wyspecyfikowanego w poprzedzającym punkcie miksera

Kabel mikrofonowy długość 10m – 5 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Element zestawu audio wykorzystywany do obsługi wydarzeń wymagających zastosowania sprzętu akustycznego typu:  prezentacje, spotkania otwarte, wydarzenia kulturalne itp	
Długość	10m	
Złącze z jednej strony	XLR męski	
Złącze z drugiej strony	XLR żeński	
Żyła	2 x 0,23mm²	
Średnica zewnętrzna kabla	6mm	
Dodatkowe wymagania	Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla
Miedziany ekran w oplocie krzyżowym	

Kabel mikrofonowy długość 1 m – 3 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Element zestawu audio wykorzystywany do obsługi wydarzeń wymagających zastosowania sprzętu akustycznego typu:  prezentacje, spotkania otwarte, wydarzenia kulturalne itp	
Długość	1m	
Złącze z jednej strony	XLR męski	
Złącze z drugiej strony	XLR żeński	
Żyła	2 x 0,23mm²	
Średnica zewnętrzna kabla	6mm	
Dodatkowe wymagania	Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla
Miedziany ekran w oplocie krzyżowym