Opis Przedmiotu Zamówienia
Część 4
Dostawa sprzętu do wideokonferencji

Kamera – 1 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Kamera wykorzystywana będzie od prowadzenia kursów oraz zadań bieżących uniwersytetu : promocja, telekonferencje	
Matryca światłoczuła	
Matryca	Matryca CMOS o wielkości 1/2,3 cala	
Filtr	Filtr kolorów podstawowych RGB	
Łączna liczba pikseli	W przybliżeniu 21,14 MP	
Liczba efektywnych pikseli matrycy	W przybliżeniu 8,29 MP (3840 × 2160)	
Zakres oświetlenia obiektu	W przybliżeniu od 0,3 do 100 000 lx	
Minimalny poziom światła (PAL)	Tryb P (Programowa AE): około 4,2 lx (prędkość migawki 1/25 s z włączoną funkcją automatycznej wolnej migawki)
Tryb słabego oświetlenia: około 0,3 lx (prędkość migawki 1/2 s)	
Procesor obrazu	
Typ	DIGIC DV6	
Próbkowanie koloru	YCC 4:2:0 8 bitów	
Obiektyw	
Wartość zoomu	20-krotny optyczny	
Ogniskowa (odpowiednik klatki 35 mm)	W przybliżeniu 29,3–601 mm standardowa stabilizacja obrazu / stabilizacja obrazu wyłączona	
Minimalna odległość ogniskowania	1 cm w trybie szerokokątnym, 60 cm w całym zakresie ogniskowej	
Przysłona maks.	f/1,8–2,8 (priorytet przysłony i tryby ręczne)	
Listki przysłony	8 listków	
Średnica filtra	58 mm	
Układ stabilizatora obrazu	System optyczny (przesunięcie obiektywu) + elektroniczna stabilizacja dynamiczna, standardowa, metoda stabilizacji obrazu Powered, wyłączona	
Filtr szary	Wbudowany filtr gradacyjny (Auto lub Wył.)	
Sterowanie zoomem	Przełączniki klawiszowe zoomu na korpusie i uchwycie
Pierścień ręcznej zmiany ogniskowej / regulacji ostrości na obiektywie (do wyboru)
Dostępne tryby szybkiej i łagodnej zmiany ogniskowej (do wyboru).	
Szybkość zbliżania/oddalania (zoom)	Szybkość zmienna (tylko dźwignia na korpusie) lub stała (dźwignia na korpusie i uchwycie; szybka/normalna/wolna, 16 ustawień szybkości w każdym przypadku)	
Sterowanie ostrością	RĘCZNA: pierścień na obiektywie i wybór ekranu dotykowego (funkcje powiększania i wzmocnienia krawędzi), ustawienie wstępne ostrości.
AUTOFOKUS: wybór punktu AF za pomocą ekranu dotykowego, wykrywanie i śledzenie twarzy, dotknięcie i śledzenie, AF tylko z wykrywaniem twarzy. (Szybki AF, średni AF, standardowy AF)	
System regulacji ostrości	Hybrydowy AF (duża szybkość/średnia szybkość). Wykorzystuje połączenie systemu detekcji sygnału TTL-video i zewnętrznego systemu pomiaru różnicy faz.
Normalny tryb AF. TTL, AF oparty na kontraście	
Sterowanie przysłoną	Ekran dotykowy, automatyczna	
Zoom cyfrowy / telekonwerter	20-krotny zoom cyfrowy (400-krotny z zoomem optycznym) i 40-krotny zoom cyfrowy (800-krotny z zoomem optycznym). Zoom cyfrowy nie jest dostępny w trybie AUTO. Cyfrowy telekonwerter 2x	
Format	
Nośniki zapisu filmu	Karty pamięci SD/SDHC/SDXC (2 gniazda na kartę)	
Czas nagrywania	150 Mb/s: 55 min / 35 Mb/s: 240 min / 17 Mb/s: 495 min	
System plików nagrań	FAT32/exFAT	
Format nagrywania wewnętrznego (PAL)	XF-AVC:
3840 × 2160 / 25,00P (160 Mb/s)
1920 × 1080: 50,00P / 50,00i / 25,00P (45 Mb/s)
MP4:
3840 × 2160 / 25,00P (150 Mb/s)
1920 × 1080 / 50,00P, 25,00P (35, 17 Mb/s)	
Nagrywanie na rejestratorze zewnętrznym	Wyjście HDMI (podczas rejestrowania obrazu):
Tryb nagrywania UHD:
1920 × 1080 / 25,00P, 50,00P (dla trybu wolnego i szybkiego), 50,00i (tryb PSF); 1280 × 720 / 50,00P YCC 4:2:2, 8 bitów
Tryb nagrywania Full HD:
1920 × 1080 50,00P / 25,00P / 50i; 1280 × 720 50,00P YCC4:2:2, 10 bitów
Wyjście SDI (podczas rejestrowania obrazu):
Tryb nagrywania UHD:
1920 × 1080 / 25,00P, 50,00P (dla trybu wolnego i szybkiego), 50,00i (tryb PSF); 1280 × 720 / 50,00P YCC 4:2:2, 8 bitów
Tryb nagrywania Full HD:
1920 × 1080 50,00P / 25,00P / 50i; 1280 × 720 50,00P YCC4:2:2, 10 bitów	
Zwolnione/przyspieszone tempo (PAL)	840 × 2160 / 25,00P: x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
1920 × 1080 / 50,00P: x2, x4, x10, x20, x60, x120, x600, x1200
1920 × 1080 / 25,00P: x0,5	
Funkcja buforowania	Tak. 3 s	
Zdjęcia	JPEG do 3840 × 2160
(rozdzielczość zdjęć zależy od rozdzielczości filmu)	
Nośniki zapisu zdjęć	Karta SD	
System	
Typ wyświetlacza	Pojemnościowy panel dotykowy LCD	
Rozmiar	Minimum : 3,5 cala (8,8 cm) po przekątnej	
Wspomaganie regulacji ostrości	Wzmocnienie krawędzi / powiększenie	
Wzmocnienie krawędzi	Wybór koloru krawędzi: czerwony / niebieski / żółty	
Zebra	Poziom referencyjny 70% lub 100%	
Znaczniki	Siatka (biała/szara), poziom (biała/szara), 4:3 (biała/szara)	
Wizjer elektroniczny (EVF)	
Rozmiar	Minimum :0,36 cala (0,92 cm po przekątnej)	
Soczewka korekcyjna	Od +2,0 do -5,5 dioptrii	
Wejścia/wyjścia	
Wejście audio	3-stykowe gniazdo XLR (x2) z zasilaniem fantomowym 48 V, połączenia mikrofonowe lub liniowe na odłączanym uchwycie
Wejście mikrofonowe 3,5 mm (napięcie zasilania 2,4 V DC)
Wbudowany mikrofon	
Wyjście słuchawkowe	Gniazdo stereo typu mini jack 3,5 mm	
Wyjście HDMI	Minizłącze HDMITM	
USB	Typ C
Odpowiednik Hi-Speed USB (USB 2.0). Obsługa klasy punkt-punkt i UVC.	
Wyjście SDI	3G-SDI	
Kod czasowy	Odliczanie czasu nagrania / swobodne odliczanie	
Wejście DC	USB-C	
Złącze zdalnego sterowania	Gniazdo 2,5 mm typu minijack	
Inne	
Kontrolka nagrywania	Tak, w zdejmowanej rączce	
Wykresy kolorów (PAL)	Tak. SMPTE, ARIB lub EBU; ton 1 kHz	
Prędkość migawki	
Tryby kontroli	Automatyczny, P, Tv, ręczny	
Prędkość migawki (PAL)	1/6–1/2000 s
(od 1/2 to 1/500 s w trybie słabego oświetlenia)	
Długa ekspozycja (SLS)	50,00P
Automatyczna wolna migawka wł.: od 1/25 do 1/500 s
Automatyczna wolna migawka wył.: od 1/50 do 1/500 s

25,00P:
Automatyczna wolna migawka wł.: od 1/12,5* do 1/500 s (*wyświetlane: 1/12)
Automatyczna wolna migawka wył.: od 1/25 do 1/500 s	
Balans bieli	
Automatyczny	Tak	
Zaprogramowane ustawienia	Światło dzienne (około 5600 K), światło żarówek (około 3200 K)	
Nastawy ręczne	Zakres temperatury kolorów: 2000–15 000 K
Wartość domyślna dla zestawu 1 i zestawu 2: 5600 K	
Tryby fotografowania	
Programowa AE	Tryb AUTO
Tryb ręczny (M)
P (programowa AE), Tv (AE z preselekcją migawki), Av (AE z preselekcją przysłony), M (ręczna regulacja ekspozycji), SCN (portrety, sport, zdjęcie nocne, śnieg, plaża, zachód słońca, słabe oświetlenie, oświetlenie punktowe, fajerwerki), tryb IR	
Menu ustawień niestandardowego obrazu	C1: Normalne (BT.709 normalne / BT.709)
Od C2 do C6: od USER02 do USER06	
Ustawienia wyglądu obrazu	Standardowo
(Regulacja: ostrość, kontrast, głębia kolorów)	
Ustawienia matrycy kolorów	Neutralne: dokładne odwzorowanie kolorów
Wideo: odwzorowanie kolorów z wyższym kontrastem	
Tryb pracy w podczerwieni	Tak (zielona lub biała)	
Wbudowana lampa IR	TAK, w zdejmowanej rączce
Długość fali: 850 nm (blisko podczerwieni)	
Dźwięk	
Format nagrywania	MPEG-2 AAC-LC (16 bitów, 2 kanały) / LPCM (16 bitów, 4 kanały)	
Kontrola nad dźwiękiem	Ręcznie/automatycznie
Niezależne 2-kanałowe wejście liniowe/mikrofonu/mikrofonu+48 V
Niezależne sterowanie poziomem dźwięku każdego kanału (od -∞ do +18 dB)
Niezależne ograniczniki dźwięku (2 kanały)
Regulacja wejścia mikrofonu	
Dźwięk odniesienia	1 kHz, -12 dB / -18 dB / -20 dB / wył.	
Tłumik mikrofonu	Wł./wył. (20 dB)	
Miernik poziomu mikrofonu	Tak	
Akcesoria	
Dołączone	Osłona obiektywu z wbudowaną pokrywą, uchwyt mikrofonu, rączka, akumulator BP-820, zasilacz sieciowy USB PD-E1, przewód zasilający	
Akcesoria	
Zasilanie (akumulator)	Akumulator	
Pobór mocy	UHD:
MP4, 150 Mb/s 25,00P: około 4,5 W
XF-AVC,160 Mb/s 25,00P: około 4,5 W
Full HD:
MP4, 35 Mb/s 50,00P: około 4,6 W
XF-AVC, 45 Mb/s 50,00P: około 4,6 W	
Czas nagrywania	UHD
MP4: 150 Mb/s / 25,00p: maks. 165 min (BP-820), standardowo 95 min /
maks. 240 min, standardowo 140 min (opcjonalny BP-828)
XF-AVC: 160 Mb/s / 25,00P: maks. 160 min (BP-820), standardowo 95 min,
maks. 230 min, standardowo 145 min (opcjonalnie BP-828)	
Parametry fizyczne	
Zakres temperatury pracy	Od 0ºC do +40ºC, 85% wilgotności względnej	

Statyw do kamery video – 1 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Kamera  wykorzystywana będzie od prowadzenia kursów oraz zadań bieżących uniwersytetu : promocja, telekonferencje  	
wysokość maksymalna	156,5cm	
wysokość minimalna:	75cm	
wysokość po złożeniu:	79 cm	
udźwig:	5kg	
szybkozłączka:	QR11	

Bezprzewodowy system audio – 1 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	System wykorzystywany będzie od prowadzenia kursów oraz zadań bieżących uniwersytetu: promocja, telekonferencje	
Zestaw zawiera	•	nadajniki
•	odbiornik
•	osłony przeciwwietrzne
•	akcesoria montażowe
•	etui
•	kable	
Częstotliwość:	20 Hz – 20 kHz	
Tryb transmisji :	2,4 GHz	
Stosunek sygnału do szumu:	72 dB	
Rodzaj komunikacji:	Cyfrowa	
Zawartość zestawu:	Odbiornik + 2 nadajniki (mikrofony)	
Zasięg:	do 260 m	
Czas działania baterii:	do 7 godzin	
Rodzaj złącza:	jack	
Zasilanie:	dedykowane	
Rodzaj mikrofonu w zestawie:	Krawatowy (lavalier)	
Gwarancja	Minimum 24 miesiące	

Mikser video – 1 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Mikser video wykorzystywany będzie od prowadzenia kursów oraz zadań bieżących uniwersytetu : promocja, telekonferencje	
Łącza	
Całkowita liczba wejść wideo	4	
Całkowita liczba wyjść	2	
Całkowita liczba wyjść „aux”	1	
Całkowita liczba wejść audio	Wtyk mini jack 2 x 3,5mm stereo.	
Całkowita liczba wyjść audio	Brak, tylko wbudowane audio.	
Liczba wejść wideo HDMI	4 x HDMI typu A, 10-bitowe HD, przełączalne. 2-kanałowe wbudowane audio.	
Ponowna synchronizacja wejścia wideo	Na wszystkich 4 wejściach HDMI.	
Konwertery liczby klatek na sekundę i formatów	Na wszystkich 4 wejściach HDMI.	
Wyjście programowe HDMI	1	
Ethernet	Ethernet obsługuje 10/100/1000 BaseT dla transmisji na żywo, oprogramowania sterującego, aktualizacji oprogramowania oraz bezpośredniego lub sieciowego połączenie z panelem.	
Interfejs komputera	1 x USB typu C 3.1 Gen 1 do nagrywania na dysk zewnętrzny, wyjścia kamery internetowej, oprogramowania sterującego, aktualizacji oprogramowania i podłączenia panelu.	
Standardy	
Standardy wideo HD dla wejścia	720p50, 720p59.94, 720p60 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 1080i60	
Standardy wideo HD dla wyjścia	1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60	
Standardy wideo dla transmisji	1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60	
Próbkowanie wideo	4:2:2 YUV	
Precyzja kolorów	10-bitowa	
Przestrzeń kolorów	Rec 709	
Rozdzielczość wejść HDMI z komputerów	1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz and 60Hz 
1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 and 60Hz 
1920 x 1080i 50, 59.94Hz and 60Hz	
Konwersja przestrzeni barw	Sprzętowa w czasie rzeczywistym.	
Specyfikacje produktu	
Klucze upstream	1	
Klucze downstream	1	
Zaawansowane kluczowanie Chroma	1	
Klucze liniowe/Luma	2	
Klucze przejść	Tylko DVE.	
Całkowita liczba warstw	5	
Generatory wzorców	1	
Generatory kolorów	2	
DVE z obramowaniem i dodaniem cieni	1	
Interfejs	Minimalna rozdzielczość monitora 1366 x 768	
	Audio	
Mikser audio	Mikser: 6 wejść 2-kanałowch. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji „audio podąża za obrazem” dla każdego kanału oraz osobna regulacja wzmocnienia dla każdego kanału. Pomiar poziomu dźwięku i wartości szczytowej Plus nowe ulepszenia audio Fairlight: Kompresor, bramka, ogranicznik, 6 pasm korektora parametrycznego. Regulator master gain.	
Wejście analogowe	Niezbalansowane stereo	
Opóźnienie wejścia analogowego	Maks. 8 klatek	
Impedancja wejściowa	1.8k	
Maks. poziom wejściowy	+6dBV	
Zasilanie podłączonych mikrofonów	Dostępne na obu wtykach mini jack 3,5mm.	
	Nagrywanie	
Bezpośrednie nagrywanie wideo i audio	Za pomocą portu USB-C 3.1 Gen 1 można nagrywać bezpośrednio na zewnętrzne nośniki danych.	
Nagrywanie wideo	4 x wejścia HDMI ISO jako pliki w formacie H.264 .mp4 o jakości do 70Mb/s w standardzie wideo ATEM z dźwiękiem AAC.
1 x wyjście programu w formacie H.264 .mp4 przy ustawieniu jakości transmisji i standardzie wideo ATEM z dźwiękiem AAC.
	
Nagrywanie audio	6 x 2-kanałowych wejść audio nagranych jako osobne pliki .wav 24bit w 48KHz. W tym 2 x analogowe wejścia audio stereo i 4 x 2-kanałowych wbudowanych wejść audio HDMI.	
Miksowanie	Miksowanie programu nagrane jako plik .drp projektu	
Format nośników danych	Obsługuje nośniki danych sformatowane w systemie plików ExFAT (Windows/Mac) lub HFS+ (Mac).	
	Monitoring multiview	
Monitoring multiview	1 x 10 okien, w tym możliwość lewo- i prawostronnej konfiguracji programu/podglądu, 4 wejścia HDMI, odtwarzacz multimedialny, status transmisji, status nagrywania i mierniki poziomu dźwięku.	
Standard wideo multiview	HD	
	Odtwarzacz multimedialny	
Odtwarzacze multimedialne	1	
Kanały	Kanał „fill and key” dla każdego odtwarzacza multimedialnego.	
Maks. liczba kadrów w puli multimediów	20 z „fill and key”.	
Format kadrów w puli multimediów	PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG oraz TIFF.	
	Sterowanie	
Panel sterowania	Wbudowany panel sterowania. Panel sterowania oprogramowaniem z funkcją sterowania kamerą. Obsługuje opcjonalny panel sprzętowy.		
Przyłącze panelu sterowania	Ethernet obsługuje 10/100/1000 BaseT. Ethernet służy do bezpośredniego lub sieciowego połączenia panelu z mikserem. ATEM Mini Pro ISO obsługuje również bezpośrednie połączenie USBC. Aktualizacja oprogramowania przez Ethernet lub USBC.	
	Wymogi zasilania	
Zasilanie	1 x zewnętrzny zasilacz 12V.	
Zużycie energii	36W	
	Gwarancja	
Gwarancja	Minimum 12 miesięcy	

Zminiaturyzowany konwerter wideo – 1 szt.

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	
1	Zastosowanie	Konwerter wykorzystywany będzie od prowadzenia kursów oraz zadań bieżących uniwersytetu: promocja, telekonferencje	
Złącza	
2	Wejścia wideo SDI	1 x SD, HD lub 3G-SDI.	
3	Wyjścia wideo SDI	1 x wyjście SDI loop.	
4	Wyjścia HDMI	Wyjście HDMI typu A.	
5	Multi Rate Support	Automatyczne wykrywanie SD lub HD.	
6	Aktualizacje, konfiguracje i zasilanie	USB Typ-C.	
Standardy	
7	Standardy	•	Standardy wideo SDI - 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL 
•	Standardy wideo HD - 
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
2Kp23,98 DCI, 2Kp24 DCI, 2Kp25 DCI, 2Kp29,97 DCI, 2Kp30 DCI, 2Kp47,95 DCI, 2Kp48 DCI, 2Kp50 DCI, 2Kp59,94 DCI, 2Kp60 DCI
2KPsF25 DCI, 2KPsF29.97 DCI, 2KPsF30 DCI 
•	Zgodność z SDI - SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M 
•	SDI Video Rates - Złącza wideo SDI można przełączać pomiędzy SD, 720p 1080i, 1080p i DCI wysokiej rozdzielczości. 
•	Precyzja kolorów - 4:2:2 
•	Przestrzeń barw SDI - YUV 
•	Automatyczne przełączanie SDI - Automatycznie wykrywa SD, HD oraz poziom A lub B dla 3G-SDI. 
•	Standardy wideo HDMI - 
525i29.97 NTSC, 625i25 PAL
720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60 
•	Precyzja kolorów HDMI - 4:2:2. 17-punktowy LUT może być załadowany za pomocą programu narzędziowego do kalibracji lub poprawy koloru monitora. 
•	Przestrzeń barw HDMI - YUV	
Systemy	
8	Systemy	•	Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina lub późniejszy. 
•	Windows 10.	
Wymagania dotyczące zasilania	
9	Zużycie energii	1.6 W	
10	Operacyjny zakres napięcia	4,4V do 5,25V DC	
Specyfikacje środowiskowe	
11	Temperatura pracy	- od 0° do 40°C	
12	Temperatura przechowywania	- od -20° do 60°C	
13	Wilgotność względna -	- 0% do 90% bez kondensacji	

Gimbal/stabilizator – 1 szt.

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	
1	Zastosowanie	Gimbal/stabilizator wykorzystywany będzie od prowadzenia kursów oraz zadań bieżących uniwersytetu: promocja, telekonferencje	
Mocowania Akcesoriów	
2	Mocowania 	•	Mocowanie w standardzie NATO
•	Otwór mocujący M4
•	Otwór na śrubę 1/4”-20
•	Zimna stopka
•	Port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C)
•	Port RSS (USB-C)
•	Port silnika follow focus (USB-C)	
Akumulator:	
3	Pojemność	Minimum: 3400mAh	
4	Energia:	24.48 Wh	
5	Czas pracy:	14 godzin	
6	Czas ładowania:	ok. 2 godziny przy użyciu szybkiej ładowarki 18W(protokoły PD i QC 2.0)	
7	Zalecana temperatura ładowania:	5° do 40° C	
Wspierane mobilne systemy operacyjne:	
8	System operacyjny 	iOS 11 lub wyższy;
Android 7.0 lub wyższy;	
9	Maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym	•	Oś Pan: 360°/s
•	Oś Tilt: 360°/s
•	Oś Roll: 360°/s	
10	Punkty końcowe:	•	Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres
•	Oś obrotu Roll: -240° do +95°
•	Oś Tilt: -112° do +214°	
11	Częstotliwość pracy:	2.4000-2.4835 GHz	
12	Moc nadajnika:	< 8 dBm	
13	Temperatura pracy:	-20° do 45° C	

Bezprzewodowy system transmisji video – 1 szt.

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	
1	Zastosowanie	Gimbal/stabilizator wykorzystywany będzie od prowadzenia kursów oraz zadań bieżących uniwersytetu: promocja, telekonferencje  	
Mocowania Akcesoriów	
2	Zestaw zawiera	•	Mocowanie w standardzie NATO
•	1x nadajnik
•	1x odbiornik
•	5x antena
•	1x złącze typu zimna stopka
•	1x konwerter USB-C OTG
•	1x adapter DC
•	1x złączka
•	USB-C)	
	
3	Pasmo częstotliwości :	5.1GHz–5.8GHz	
4	Tryb modulacji :	802.11n	
5	Interfejs:	SDI i HDMI	
6	formaty WIDEO :	4K, FHD, HD	
7	Zasięg:	do 150 m	
8	Moc:	21dBm (max.)	
9	Formaty wideo wejście:	1080p50/59.94/60;1080i50/59.94/60; 1080p23.98/24/25/29.97/30;1080p23.98/24; 1080i50/59.94/60; 720p50/59.94/60; (SDI i HDMI)	
10	Formaty wideo wyjście:	20p50/60; 1080i50/60; 1080p24/25/30; 1080p50/60; 3840*2160 p24/25/30; (dla SDI i HDMI)	
11	Opóźnienie transmisji:	0,06 s	

Okablowanie

Kabel SDI HD Pro Flex -BNC na BNC- 6G-SDI – 50m na bębnie – 2 szt.

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	
1	Zastosowanie	Okablowanie wykorzystywane będzie od prowadzenia kursów oraz zadań bieżących uniwersytetu: promocja, telekonferencje	
2	Długość przewodu	50m	
3	Typ złącza	BNC na BNC	
4	Umożliwia transmisję sygnału na maksymalną długość	– 3G-SDI – 1080p60 na odległość do 100m
– 6G-SDI – 2160p30 na odległość do 50m	
5	typ	linka	
6	materiał rdzenia i ekranu	miedź cynowana	
7	materiał izolacji:	pianka PE	
8	średnica izolacji:	4.8 mm	
9	materiał zewnętrzny:	DMC FLEX PVC	
10	średnica zewnętrzna:	7mm	
11	rezystancja DC żyły	21Ω/km	
12	rezystancja DC	oplotu: 5Ω/km	
13	pojemność wzajemna	56 pF/m	
14	impedancja charakterystyczna:	75Ω ± 0.75Ω	
15	minimalny promień gięcia	45mm	

Przewód światłowodowy HDMI 2.0 (AOC, 4K, 15m) – 2 szt.

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	
1	Typ produktu	HDMI - HDMI	
2	Zastosowanie	Audio
Wideo	
3	Złącze 1	HDMI męskie	
4	Złącze 2	HDMI męskie	
5	Standard	HDMI v2.0	
6	Przepustowość	do 18 Gbit/s	
7	Rodzaj rdzenia	Światłowód	
8	Obsługiwana rozdzielczość	4K (3840x2160, 60 kl./s)	
9	Obsługiwane standardy i technologie	32 kanałowy dźwięk
Ethernet
HDR (High Dynamic Range)
Standard HDCP 2.2
Wsparcie dla 3D
Zwrotny kanał audio ARC	
10	Długość	15 m	
11	Gwarancja	Minimum 24 miesiące (gwarancja producenta)	

Oprogramowanie do streamingu wideo, softowy mikser wizyjny z NDI - 1 szt.

1.	Wszystko czego potrzebujemy w jednym miejscu: 4K, HD, SD, AVI, MP4, H264, MPEG-2 WMV, QuickTime, MP3, RTSP, PowerPoint, Photos, Flash, RTMP, Solid Colour i wiele, wiele więcej 
2.	Jednoczesne nagrywanie oraz streaming 
3.	13 efektw przejścia m.in.: Cut, Fade, Zoom, Wipe, Slide, Fly, CrossZoom, FlyRotate, Cube, CubeZoom, Vertical Wipe, Vertical Slide oraz Merge 
4.	Profesjonalna produkcja na niezbyt mocnych komputerach PC 
5.	Wirtualne zestawy HD w wysokiej jakości czasie rzeczywistym 
6.	Chroma Key 
7.	Źródła stacjonarne PC oraz Mac 
8.	Wbudowane tytuły szablonów 
9.	Opźnienia wideo oraz powtórki 
10.	Wbudowany mikser audio 
11.	Multi View 
12.	4 kanały Overlay 
13.	Dotykowy ekran interfejsu sieciowego 
14.	vMix udostępnia mnóstwo materiałów wideo, które pomogą w wykorzystaniu wielu funkcji miksera. Materiał dostępne na oficjalnym kanale vMix na Youtube