Opis Przedmiotu Zamówienia
Część 1
Dostawa sprzętu komputerowego

Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.

Telewizor – 1 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Telewizor będzie wykorzystywany dla potrzeb dydaktycznych, prezentacje, szkolenia, łączenie online 	
Przekątna ekranu	85 cali (215 cm)	
Rozdzielczość nominalna	3840 x 2160 (4K Ultra HD) piksele	
Technologia wykonania	QLED 	
Częstotliwość odświeżania	120 Hz	
HDR		
Moc głośników	20 W	
Ilość kanałów	2	
Funkcje sieciowe	Bluetooth 
Wi-Fi	
Liczba złącz HDMI	4	
Liczba złącz USB	2	
Wbudowany tuner	DVB-C (cyfrowy kablowy) 
DVB-S2 (cyfrowy satelitarny) 
DVB-T2 HEVC (cyfrowy naziemny)	
	Standard VESA	
Dołączone akcesoria	pilot, kabel zasilający	

Mobilny stojak z elektryczną regulacją wysokości, do telewizorów LCD LED – 1 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Stojak będzie elementem zestawu multimedialnego  wykorzystywanego dla potrzeb dydaktycznych, prezentacje, szkolenia, łączenie online 	
Maksymalna udźwig 
	140 kg	
kompatybilny z VESA(rozstaw otworów montażowych) norma:	•	VESA 200 (odstęp otworów 200 x 200 mm)
•	VESA 300x200 (odstęp otworów 300 x 200 mm)
•	VESA 300 (odstęp otworów 300 x 300 mm)
•	VESA 400x200 (odstęp otworów 400 x 200 mm)
•	VESA 400 (odstęp otworów 400 x 400 mm)
•	VESA 600x400 (odstęp otworów 600 x 400 mm)
•	VESA 800x400 (odstęp otworów 800 x 400 mm)
•	VESA 1000x600 (odstęp otworów 1000 x 600 mm)
•	VESA 200x200 ~ 1000x600 mm (wszystkie kombinacje otworów w tym przedziale)	
	4 x skrętne kółka z funkcją blokady	
	elektryczna regulacja wysokości telewizora za pomocą bezprzewodowego pilota	
	regulowana pólka na kamerę lub inny sprzęt, udźwig do 4,5 kg	
	bezprzewodowy pilot do zmiany wysokości	
	zasilanie 110V / 240V	

Komputer Stacjonarny – 1 szt.
Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych  biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.	
Procesor	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej 35,000 (38,138) lub wyższej na podstawie testu CPU Mark, według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net z dnia 05.11.2023. Wyniki ww. testu stanowią Załącznik A. do niniejszego OPZ.  
Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.	
Chłodzenie procesora 	Typ podstawki AM4, AM2, AM3, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, LGA2011, LGA2066
Rodzaj chłodzenia: Powietrzne
Liczba wentylatorów: 2 szt.
Średnica wentylatora:  min 120 mm 
Obroty wentylatora: min 300 - 1400 ± 10%
Wtyczka wentylatora: 4 pin PWM
Współczynnik TDP: 220 W
Żywotność wentylatora: min  100000 h
Dołączone akcesoria: Pasta termoprzewodząca / Zestaw montażowy / Zestaw montażowy dodatkowego wentylatora
Kompatybilność (Intel): LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / LGA 2066 / 2011-3 / 2011
Kompatybilność (AMD): AM4 / AM3(+) / AM2(+) / FM2(+) / FM1	
Pamięć operacyjna RAM	Min. 16GB DDR4 3200 CL16
Możliwość rozbudowy pamięci do min. 32GB	
Pamięć masowa	M.2 1 TB SSD PCIe NVMe 
Dostępny drugi slot M.2 na dysk SSD. 
Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej.	
Karta graficzna	Układ graficzny Quadro T1000
Rodzaj złącza PCIe 3.0 x16
Pamięć min 8 GB
Rodzaj pamięci GDDR6
Szyna pamięci min 128 bit
Efektywne taktowanie pamięci min 10000 MHz
Taktowanie rdzenia min 1050 MHz
Taktowanie rdzenia w trybie boost 1395 MHz
Rdzenie CUDA 896
Typ chłodzenia Aktywne
Liczba wentylatorów 1
Rodzaje wyjść mini DisplayPort - 4 szt.
Liczba obsługiwanych monitorów 4
Obsługiwane biblioteki DirectX 12 OpenGL 4.6
Format PCB
SFF
Liczba zajmowanych slotów Single slot
Dołączone akcesoria Instrukcja obsługi	
Wyposażenie multimedialne	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 	
Obudowa	Profesjonalny system okablowania 
Pokrycie ABS 
Kompatybilność z płytami E-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ITX 
Sloty 3,5 (max.) x 3, Sloty 2,5 (max.) x 6 
Sloty rozszerzeń x 7 + 2 pionowo 
Miejsca do montażu wentylatorów x 8	
Płyta główna	Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona (na laminacie płyty głównej) na etapie produkcji nazwą producenta oferowanej jednostki i dedykowana dla danego urządzenia. Płyta główna wyposażona w BIOS producenta komputera, zawierający numer seryjny komputera.

Standard płyty ATX
Chipset płyty Intel Z790
Gniazdo procesora Socket 1700
Obsługiwane procesory Intel Celeron, Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7, Intel Core i9, Intel Pentium Gold
Kontroler RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Standard pamięci DDR4
Rodzaj złącza U-DIMM
Liczba slotów pamięci 4
Częstotliwości pracy pamięci 2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz, 3400 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz, 3866 MHz, 4000 MHz, 4133 MHz, 4266 MHz, 4400 MHz, 4500 MHz, 4600 MHz, 4700 MHz, 4800 MHz, 5000 MHz, 5066 MHz, 5133 MHz, 5333 MHz
Chipset dźwiękowy Realtek 
Kanały audio 7.1
Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000/2500 
Chipset karty sieciowej Realtek 2.5GbE
Gniazda rozszerzeń M.2 Wi-Fi (1 szt.), PCI Express x1 (1 szt.), PCI Express x16 (4 szt.)
Złącza napędów M.2 slot x3, SATA 3 x4

Złącza wewnętrzne USB 2.0 x2, USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x2, USB-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) x1, Złącze AIO_PUMP 4-pin x1, Złącze ATX 24-pin 12V x1, Złącze ATX 4-pin 12V x1, Złącze ATX 8-pin 12V x1, Złącze audio panelu przedniego (AAFP) x1, Złącze AURA Addressable Gen 2 x3, Złącze Aura RGB x2, Złącze Clear CMOS x1, Złącze CPU FAN 4-pin x1, Złącze CPU_OPT FAN 4-pin x1, Złącze panelu systemu x1, Złącze S/PDIF x1, Złącze SYS FAN 4-pin x3, Złącze szeregowe (COM) x1, Złącze Thunderbolt AIC x1, Złącze TPM x1

Panel tylny  DisplayPort x1, HDMI x1, PS/2 (klawiatura/mysz) x1, RJ-45 x1, USB 2.0 x4, USB 3.2 Gen 1 (3.0/3.1 Gen 1) x2, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) x1, USB-C 3.2 Gen 2x2 x1, Złącze audio x3	
Zgodność z systemami operacyjnymi  	Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym.	
BIOS	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
- wersji BIOS 
- nr seryjnym komputera 
- Ilości zainstalowanej pamięci RAM 
- typie procesora i jego prędkości 
- informacja o licencji systemu operacyjnego, która została zaimplementowana w BIOS 

Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności:  
Możliwość ustawienia hasła Administratora 
Możliwość ustawienia hasła Użytkownika  
Możliwość ustawienia hasła dysku twardego 
Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji z poziomu BIOS 
Możliwość ustawienia kolejności bootowania oraz wyłączenia poszczególnych urządzeń z listy startowej.	
Karta sieciowa WLAN	Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AX 2x2	
Zasilacz	750W Modularny	
Certyfikaty, oświadczenia i standardy	Dla producenta sprzętu należy dostarczyć: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Komputer spełniający: 
•	ENERGY STAR 8.0, Epeat Gold, Mil-STD-810H, Ochronę oczu TÜV Low Blue Light lub rozwiązania równoważne.
•	Deklaracja zgodności CE lub dokument równoważny
•	Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki 
•	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy (IDLE) wynosząca maksymalnie 18,3 dB (załączyć dokument producenta komputera potwierdzający głośność).  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Dokumenty potwierdzające należy przedstawić po wyborze oferty jako najkorzystniejszej, przed podpisaniem umowy.	
System operacyjny	Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważny. 	
Oprogramowanie do aktualizacji sterowników  
	Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika.	
Oprogramowanie	Pakiet Microsoft Office	
Gwarancja	Minimum 2 lata gwarancji	

Monitor do grafiki komputerowej – 1 szt.
Zamawiający wymaga, aby niżej opisany monitor był kompatybilny z komputerem stacjonarnym opisanym w pozycji powyżej

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Monitor przystosowany do pracy z grafiką komputerową, obróbka zdjęć oraz filmów  	
Przekątna ekranu	min 24 cali 	
Technologia wykonania 	IPS	
Rozdzielczość	1920 x 1200 (16:10)	
Rozmiar piksela	0,270 x 0,270 mm	
Liczba odcieni szarości	DisplayPort, HDMI, DVI: 256 odcieni (z palety 65 tys. odcieni)	
Liczba kolorów	DisplayPort, HDMI, DVI: 16,77 miliona z palety 278 bilionów	
Podświetlenie	LED 	
Jasność	300 cd/m²	
Rekomendowana jasność do kalibracji	120 cd/m² lub mniej	
Kontrast	1000:1	
Czas reakcji	min 14 ms	
Odwzorowanie przestrzeni barw	sRGB: 100%	
Wejścia sygnałowe	DVI-D 24 pin (HDCP 1.4), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4, Deep Color)	
Cyfrowa częstotliwość odświeżania	DisplayPort, DVI: 26 - 78 kHz, 23 - 63 Hz
HDMI: 15 - 68 kHz, 23 - 63	
Zasilacz	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz	
Dodatkowe funkcje 	USB 3.1 Gen 1 typu B, USB 3.1 Gen 1 typu A	
Dołączone akcesoria	Kabel zasilający, kabel USB, kable sygnałowe (2-metrowy DisplayPort, 2-metrowy HDMI), instrukcja instalacji, karta gwarancyjna.	
Gwarancja	Min. 3 lata	

Komputer mobilny – 1 szt.
Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Komputer mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych  biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.	
Procesor	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych klasy x86, o wydajności liczonej w punktach równej 21,000 (38,138) lub wyższej na podstawie testu CPU Mark, według wyników opublikowanych na http://www.cpubenchmark.net z dnia 15.11.2023. Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego podzespołu.	
Pamięć RAM	16 GB (DDR5, 4800 MHz)	
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM	32 GB	
Dysk SSD M.2 PCIe	512 GB	
Opcje dołożenia dysków	Możliwość montażu dysku M.2 PCIe (elementy montażowe w zestawie)	
Typ ekranu	Matowy, LED, IPS	
Przekątna ekranu	15,6"	
Rozdzielczość ekranu	1920 x 1080 (Full HD)	
Częstotliwość odświeżania ekranu	165 Hz	
Jasność matrycy	300 cd/m²	
Karta graficzna	NVIDIA GeForce RTX 3060
Intel Iris Xe Graphics lub wyższa	
Maks. moc karty graficznej (TGP)	140 W	
Pamięć karty graficznej	6 GB GDDR6 lub więcej	
Dźwięk	Wbudowane głośniki stereo
Wbudowane dwa mikrofony	
Kamera internetowa	Full HD	
Łączność	LAN 1 Gb/s
Wi-Fi 6E
Moduł Bluetooth 5.1	
Złącza	USB 3.2 Gen. 1 - 3 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.
USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 1 szt.
HDMI 2.1 - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.	
Typ baterii	Litowo-jonowa	
Zabezpieczenia	Szyfrowanie TPM
Wbudowany wyłącznik kamery	
Zasilacz	230 W	
Dodatkowe informacje	Wydzielona klawiatura numeryczna
Wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Matryca z pokryciem barw 100% sRGB	
Dołączone akcesoria	Zasilacz	
Gwarancja	Minimum 24 miesiące	
Oprogramowanie	Pakiet Microsoft Office	
System operacyjny	Windows 11	

Tablet + Rysik S Pen – 1 szt.

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	
1.	Zastosowanie	Tablet mobilny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej oraz innych zadań związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu Ludowego	
2.	Wyświetlacz:	10.9", 2304 x 1440px, TFT	
3	Funkcje ekranu	Częstotliwość odświeżania 90Hz, Dotykowy, Proporcje ekranu 16:10	
4	Pamięć wbudowana [GB]:	256	
5	Wielkość pamięci RAM [GB]:	8	
6	Pojemność akumulatora [mAh]:	8000	
7	Wersja systemu operacyjnego	Android 13L lub nowszy 	
8	Komunikacja:	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3, Modem Nie, Moduł GPS	
9	Złącza	Złącze USB	
Procesor	
10	Liczba rdzeni:	8	
Ekran	
11	Przekątna ekranu [cale]:	10.9	
12	Rozdzielczość ekranu:	2304 x 1440	
13	Technologia ekranu:	TFT	
14	Funkcje ekranu:	Częstotliwość odświeżania 90Hz, Dotykowy, Proporcje ekranu 16:10	
Techniczne	
15	Pamięć wbudowana [GB]:	256	
16	Wielkość pamięci RAM [GB]:	8	
17	Aparat tylny:	Tak	
18	Rozdzielczość aparatu tylnego [Mpix]:	8	
19	Aparat przedni:	Tak	
20	Rozdzielczość aparatu przedniego [Mpix]:	12	
21	Funkcje aparatu:	4 x zoom cyfrowy, Autofocus, Nagrywanie filmów	
22	Czujniki:	Akcelerometr, Cyfrowy kompas, Czujnik światła, Czytnik lini papilarnych, Halla, Żyroskop	
23	Pojemność akumulatora [mAh]:	8000	
24	Rodzaj akumulatora:	Litowo-polimerowy	
25	Głośniki:	Tak	
26	Mikrofon:	Tak	
Komunikacja	
27	Wi-Fi - standard:	802.11 a/b/g/n/ac/ax	
28	Bluetooth - standard:	5.3	
29	Moduł GPS:	Tak	
Złącza	
30	Złącze USB:	Tak	
31	Rodzaj złącza USB:	USB Typ-C	
32	Czytnik kart pamięci:	Tak	
33	Obsługiwane karty pamięci:	Micro SD	
Oprogramowanie	
34	System operacyjny:	Android	
35	Wersja systemu operacyjnego:	Android 13L lub nowszy	
Parametry	
36	Załączona dokumentacja:	Instrukcja obsługi w języku polskim	
37	Wyposażenie:	Kabel USB-C, Kluczyk SIM/microSD, S Pen	
38	Gwarancja:	Minimum 24 miesiące	

mi

Kryteria równoważności dla Microsoft Windows 11 Pro

1.	System operacyjny dla komputerów przenośnych, z graficznym interfejsem użytkownika.
2.	System operacyjny ma pozwalać na uruchomienie i pracę z aplikacjami użytkowanymi przez Zamawiającego, w szczególności: Microsoft Office 2016, 2019, 2021, Microsoft Teams natywnie w systemie bez użycia wirtualizacji itp.
3.	Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
4.	Wbudowany system pomocy w języku polskim.
5.	Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.
6.	Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.
7.	Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
8.	Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego.
9.	Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
10.	Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
11.	Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
12.	Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
13.	Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
14.	Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
15.	Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.
16.	Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
17.	Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
18.	Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 
19.	Obsługa standardu NFC (near field communication).
20.	Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
21.	Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
22.	Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 
1)	Login i hasło, 
2)	Karty z certyfikatami (smartcard), 
3)	Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM).
23.	 Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 
24.	Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.
25.	Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.
26.	Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.
27.	Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
28.	Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
29.	Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
30.	Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
31.	Rozwiązanie musi umożliwiać wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.
32.	Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
33.	Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
34.	Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
35.	Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
36.	Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików).
37.	Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
38.	Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.
39.	Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.
40.	Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 
41.	Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.
42.	Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 
43.	Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

Kryteria równoważności dla Microsoft Office 2021 Standard
Oprogramowanie wraz z licencją na pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych wersja edukacyjna EDU lub równoważne rozumiany jako właściwy pod względem funkcjonalnym oraz obsługi interfejsu użytkownika zamiennik umożliwiający zgodne z przeznaczeniem użytkowanie oprogramowania w sieci teleinformatycznej Zamawiającego.

Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
1.	Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika
2.	Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych
3.	Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową wdrożoną u Zamawiającego – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. Ze względu na wdrożoną u Zamawiającego usługę katalogową dostarczone oprogramowanie musi mieć możliwość zarządzania ustawieniami poprzez reguły grup.

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
1.	Edytor tekstów
2.	Arkusz kalkulacyjny
3.	Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
4.	Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)

Edytor tekstów musi umożliwiać:
1.	Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty
2.	Wstawianie oraz formatowanie tabel
3.	Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych
4.	Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne)
5.	Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków
6.	Automatyczne tworzenie spisów treści
7.	Formatowanie nagłówków i stopek stron
8.	Sprawdzanie pisowni w języku polskim
9.	Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników
10.	Możliwość dodawania odręcznych notatek w dowolnym obszarze dokumentu
11.	Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
12.	Określenie układu strony (pionowa/pozioma)
13.	Wydruk dokumentów
14.	Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną
15.	Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
16.	Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem.
17.	Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
18.	Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych.

Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
1.	Tworzenie raportów tabelarycznych
2.	Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
3.	Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
4.	Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
5.	Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
6.	Wyszukiwanie i zamianę danych
7.	Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
8.	Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
9.	Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
10.	Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
11.	Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
12.	Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
1.	Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
2.	Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
3.	Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
4.	Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
5.	Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
6.	Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
7.	Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
8.	Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym
9.	Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
10.	Możliwość dodawania odręcznych notatek w dowolnym obszarze dokumentu
11.	Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera

Narzędzie do zarządzania informacją prywatą
1.	Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
2.	Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców
3.	Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną
4.	Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule
5.	Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy
6.	Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia
7.	Zarządzanie kalendarzem
8.	Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom
9.	Przeglądanie kalendarza innych użytkowników
10.	Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach
11.	Zarządzanie listą zadań
12.	Zlecanie zadań innym użytkownikom
13.	Zarządzanie listą kontaktów
14.	Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom
15.	Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników
16.	Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników

Wszelkie certyfikaty, normy, deklaracje, instrukcje itp. dotyczące oferowanego sprzętu powinny być w języku polskim. Zamawiający dopuszcza przedłożenie tych dokumentów w języku angielskim. W przypadku dokumentów w innym języku obcym Zamawiający wymaga przedłożenia tych dokumentów przetłumaczonych na język polski wraz z dokumentem źródłowym.