Opis Przedmiotu Zamówienia
Część 5
Dostawa sprzętu multimedialnego

Projektor – 1 szt.
Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Projektor będzie wykorzystywany dla potrzeb biurowych, edukacyjnych, 	
Żywotność lampy (eco)	12 000	
Typ projektora	LCD	
Typ lampy projectora	Lampa	
ANSI Lumenów	4 000 ANSI Lumen	
Rozdzielczość	1920 x 1080 Full HD	
Proporcje obrazu	16:9	
Kontrast	16 000 :1	
Szumy urządzenia	37 dB	
Szumy urządzenia eco	28 dB	
Żywotność lampy	5 500	
Najmniejsza Dystans projekcyjny	150 cm	
Maksymalna Dystans projekcyjny	800 cm	
Najmniejsza Współczynnik rzutu	1,32	
Maksymalna Współczynnik rzutu	2,14	
Pozioma korekcja Keystone	30%	
Pionowa korekcja Keystone	30%	
wejścia	1x Composite-Video , 1x USB-A , 1x USB-B , 2x HDMI	
Technologia Wireless	WiFi	
Właściwości	Obiektyw napędzany silnikiem , Wbudowany głośnik	
Zakres dostawy	Pilot	
Czas trwania gwarancji	36 miesięcy	

Dysk zewnętrzny – 1 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Dysk zewnętrzny będzie wykorzystywany dla potrzeb biurowych, edukacyjnych, 	
Szybkość odczytu	1050 MB/s	
Szybkość zapisu	1000 MB/s	
Rodzaj dysku	zewnętrzny	
Typ	SSD	
Interfejs	USB 3.2 - typ C	
Prędkość interfejsu	10 Gbit/s	
Pojemność	2000 GB	
Zastosowane technologie	NVMe	
Cechy dodatkowe	256-bitowe szyfrowanie danych AES
kurzoodporony 
odporny na wibracje i upadki
wodoodporny	
Gwarancja	Min 2 lata 	

Telefon komórkowy – 1 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	telefon będzie wykorzystywany dla potrzeb biurowych, edukacyjnych, promocyjnych oraz multimedialnych.	
Przekątna wyświetlacza	6.1 cale	
Pamięć Flash	256 GB	
Platforma		
System operacyjny	Android 13 lub nowszy 	
Rodzaj obudowy	jednobryłowa	
Technologia wykonania	Dynamic Amoled 2X	
Wprowadzanie danych	ekran dotykowy	
Rozdzielczość	2340 x 1080 piksele	
Aparat fotograficzny z tyłu	50 Mpix	
Drugi aparat fotograficzny z tyłu	12 Mpix	
Trzeci aparat fotograficzny z tyłu	10 Mpix	
Aparat fotograficzny z przodu	12 Mpix	
Lampa błyskowa	LED	
Zoom optyczny	3 x	
Zoom cyfrowy	30 x	
Pamięć RAM	8 GB	
Zastosowany procesor	Snapdragon 8 Gen 2	
Częstotliwość taktowania	3200 MHz (1x 3.2 GHz, X3 + 4x 2.8 GHz, A71 + 3x 2.0 GHz, A51)	
Ilość rdzeni	8	
Transmisja danych	5G	
Komunikacja	Bluetooth 
NFC (Near Field Communication) 
Wi-Fi 6E	
Wbudowane złącza	USB (Typ C)	
Nagrywanie filmów	4K 
8K	
Pojemność akumulatora	3900 mAh	
Akcesoria w zestawie	kabel USB typ C	
Funkcje	obsługa eSIM	
Dual SIM	tak	
Rodzaj Dual SIM	2 x SIM + eSIM	
Czujniki i komponenty	akcelerometr 
barometr 
czujnik Halla 
czujnik światła 
czujnik zbliżeniowy 
GPS 
magnetometr 
skaner rozpoznawania twarzy 
technologia szybkiego ładowania 
żyroskop 
ładowanie bezprzewodowe	

Witryna – 1 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Witryna będzie wykorzystywana dla potrzeb biurowych, edukacyjnych, promocyjnych oraz multimedialnych.	
Wyświetlacz	
Długość przekątnej ekranu (cale) 	54,6 -55 cala	
Typ wyświetlacza 	LED	
Rozdzielczość 	3840 x 2160  piksele	
Jasność 	500  cd/²	
Typ HD 	4K Ultra HD	
Czas odpowiedzi (typowy) 	8 ms	
Współczynnik kontrastu (typowy) 	4000:1	
Kąt widzenia (poziomy) 	178	
Kąt widzenia (pionowy) 	178	
Kolory wyświetlacza	Minimum 16 mln	
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 81  kHz	
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75  Hz	
Paleta barw	92%	
Łączność	
Przewodowa sieć lan 	Tak	
Ilość portów HDMI 	3	
Wersja HDMI	2.0	
Port DVI 	Tak	
Ilość portów DVI-D 	1	
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 	1	
wersja USB	Minimum 2.0 	
Ilość portów USB	2	
Liczba DisplayPorts 	1	
Wejście audio dla PC 	Tak	
RS-232C	Tak	
Praca	
Roboczogodziny (godziny / dni)	24/7	
HDCP 	Tak	
Obsługa funkcji Plug & Play 	Tak	
Audio	
Wbudowane głośniki 	Tak	
Moc wyjściowa (RMS) 	20 W	
Zarządzanie energią	
Pobór mocy 	108  W	
Napięcie wejściowe AC 	100 - 240  V	
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz	
Zużycie energii (tryp uśpienia)	0.5 W	
Systemy komputerowe	
System komputerowy	System komputerowy	
Pamięć wewnętrzna 	
2.5  GB	

	Min 2.5  GB	
Pojemność pamięci wewnętrznej 	Min 8 GB	
Obsługiwane formaty plików wideo 	AVC,AVS,H.263,H.264,HEVC,MPEG1,MPEG2,MPEG4,VC-1,VP8,VP9	
Audio formats supported 	AC3	
Format kompresji zdjęć 	JPEG,PNG	
Waga i rozmiary	
Szerokość produktu	Min : 1230.00  mm
Max 1240.00  mm	
Wysokość urządzenia 	Min : 705.00 mm
Max 730.00  mm	
Warunki zewnętrzne	
Zakres temperatur (eksploatacja) 	0 - 40°C	
Zakres wilgotności względnej	10 - 80 %	
Pilot zdalnego sterowania 	Tak	

Dron – 1 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Dron będzie wykorzystywany dla potrzeb edukacyjnych, promocyjnych oraz multimedialnych, warsztatów fotograficznych	
Kamera	Tak	
Rozdzielczość filmów:	5.4K (5472 x 3076)	
GPS:	Tak	
Stabilizator:	4-osiowy	
Czujniki:	Zabezpieczenie przed upadkiem	
Przewidywany czas lotu do [min]:	30	
Zasięg [m]:	Minimum: 8000	
Czytnik kart pamięci:	Tak	
Częstotliwość [GHz]:	2.4, 5.8	
Uchwyt urządzenia mobilnego:	Tak	
Zasięg [m]:	Minimum:  8000	
Konstrukcja:	Tworzywo ABS	
Stabilizator:	4-osiowy	
Kamera	
Format zapisu filmów:	MOV, MP4	
Format zapisu zdjęć:	JPG, RAW	
Kamera:	Tak	
Obiektyw:	F/2.8	
Rodzaj przetwornika:	1 CMOS 20Mpix	
Rozdzielczość filmów	5.4K (5472 x 3076)	
Rozdzielczość zdjęć:	5472 x 3076	
Techniczne	
Czujniki:	Zabezpieczenie przed upadkiem	
Czytnik kart pamięci:	Tak	
Funkcje dodatkowe:	ActiveTrack, Automatyczna kalibracja, Sterowanie kontrolerem	
GPS:	Tak	
Inne:	Sterowanie kamery/aparatu	
Maksymalna prędkość:	Minimum: 15 m/s	
Pojemność baterii [mAh]:	Minimum: 3500	
Przewidywany czas lotu do [min]:	30	
Rodzaj baterii:	Litowo-jonowy	
Silniki:	4 silniki	
Sterowanie:	Kontroler	
Tryb lotu:	Auto take - off	
Wi-Fi:	Tak	
Parametry	
Wyposażenie:	3 baterie, 3 x kabel do aparatury, 4 x filtr ND, 6 śmigieł, Adapter powerbank do akumulatorów, Hub ładujący, Kontroler, Ładowarka, Torba, Zabezpieczenie gimbala, Zapasowe drążki aparatury	
Załączona dokumentacja:	Instrukcja obsługi	
Gwarancja:	Min. 24 miesiące	

Gimbal – stabilizator obrazu – 1 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Gimbal będzie wykorzystywany dla potrzeb edukacyjnych, promocyjnych oraz multimedialnych, warsztatów fotograficznych   	
Grubość kompatybilnych smartfonów	6,9-10 mm	
Szerokość kompatybilnych smartfonów	64-84 mm	
Waga kompatybilnych smartfonów	30-300 g	
Port	USB-C	
Długość wbudowanego selfie sticka	215 mm	
Wymiary wbudowanego statywu	Długość po rozłożeniu: 80 mm; Średnica po rozłożeniu: 187,6 mm;	
Pojemność akumulatora	2900 mAh	
Czas pracy	do 12 h	
Czas ładowania	ok. 2 h (5 V / 2 A)	
Temperatura pracy	od -10°C do 40°C	
Temperatura ładowania	od 0°C do 40°C	
Zakres mechaniczny gimbala	Pan: od -230° do 100°;
Roll: od -150° do 180°;
Tilt: od -100° do 82	
Maks. prędkość kontroli	120°/s	
Wersja Bluetooth	5.0
iOS
Urządzenia wyposażone w układy A11 lub nowsze i z wersja systemu iOS 11.0 lub nowszą, na przykład iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini;
Android:	
Kompatybilność	Urządzenia wyposażone w układy Kirin 980 i nowsze, w tym Huawei Mate 20, P30 i nowsze;
Urządzenia wyposażone w układy Snapdragon 845 i nowsze, w tym Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 i nowsze;
Urządzenia wyposażone w układy Exynos 9810 i nowsze, w tym Samsung Galaxy S9, S9+, Note9 i nowsze;
Urządzenia wyposażone w układy Tensor, w tym Google Pixel 6;	

Karty Pamięci – 2 szt.

Parametr	Wymagania minimalne	
Zastosowanie	Karty pamięci będą wykorzystywany dla potrzeb przechowywania i obróbki danych, promocyjnych oraz multimedialnych, warsztatów fotograficznych itp.	
Standard	microSD XC (eXtended Capacity)	
Pojemność	512 GB	
Maks. szybkość zapisu	130 MB/s	
Maks. szybkość odczytu	190 MB/s	
Klasa prędkości	A2 
U3 
UHS-I 
V30	
Adapter w komplecie	tak	
Gwarancja	Minimum 3 lata